	다용도 인서트 특징(특허청 실용신안 제품)
1) 단열재 고정을 타재료를 사용하지 않아도 됨.
2) 철근 SLAB 간격 유지재 설치시 플레이트나 합판 등을 설치하지 않아도 됨.

3) 철근 간격 유지재(스페이셔)를 설치 않아도 됨.

4) 인서트 기능

	구성
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준비근 홈
	설치 방법
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1 철근의 배근 간격에 따라 50~60cm로 먹메김 후 다용도 인서트 콘크리트 플레이트가 파손되지 않을 정도로  단열재 위에 망치로 타격 설치 

2 볼트만 해체

3 본체와 와셔 조립
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75mm – 900원. 90mm – 1000원 .105mm – 1100원
                                110mm – 1150원. 125mm – 1200원
제품 문의 연락처
011-9339-4056   /  y51108@hanmail.net
